**Uživatelský manuál - Sterilizátor 59S – S2**

Výrobce: Shenzen UVLED Optical Technology Co. , Ltb.

Dovozce do ČR/SR: GOODYSTORE s.r.o, www.goodystore.cz, info@goodystore.cz, +420774009006

**1. Základní informace:**

Jedná se sterilizační zařízení pracující na bází technologie ultrafialového záření, která umožňuje sterilizaci a odstraňování pachů. Jedním stisknutím tlačítka je možné dosáhnout efektu sterilizace na úrovni 99.9 %. Jedná se o bezpečné zařízení bez radiačního záření.

**2. Návod k použití:**

1) Připojte adaptér.

2) Uložte předměty do boxu, tak aby se nepřekrývaly. 3) Zmáčkněte tlačítko pro sterilizaci, kontrolka bliká.

4) Po ukončení procesu kontrolka přestane blikat a svítí trvale. Vyjměte předměty.

**3. Klíčové paramtery výrobku:**

**Použití:** Vhodné pro sterilizaci různých povrchů a materiálů – telefony, roušky, dudlíky, kousátka, ale také šperky, hodinky, brýle….

**Bezpečnost:** Zařízení se automaticky vypne při otevření víka tak, aby nedošlo ke kontaktu s UV zářením.

**Princip UV sterilizace:** UVC – LED světlo zabíjí bakterie tím, že narušuje jejich DNA a RNA a zabraňuje tak reprodukci a množení.

**Princip UV odstranění zápachu:** UVC – LED světlo odstraňuje zápach tím, že rozkládá jeho molekuly

**4. Světelné indikátory:**

* 1. Kontrolka svítí nepřerušovaně – zařízení ve STANDBY módu, sterilizace ukončena.
  2. Kontrolka bliká – zařízení pracuje a probíhá sterilizace.
  3. Kontrolka jednou blikne a následně svítí – zařízení je připraveno k použití.
  4. **5. Technické paramtery výrobku:**
  5. Název produktu: 59S SZH8 – S2 UVC LED Mini Sterilizinb box. Model:SZH8 – S6 Vstup:10V=700 mA, USB adaptér. Počet UVC LED – 8ks. Rozměry: 216x105x70mm Váha: 420 g Vlnová délka 260- 280 nm Vstup napájení – USB - C. Źivotnost LED světel – 10.000 hodin. Pracovní teplota 0-40 stupňů Celsia Teplota skladování -20 až 55 stupňů Celsia
  6. **6. Obsah baleni:**
  7. 1.Sterilizační box 1x
  8. 2.Nabíjecí adaptér 1x
  9. 3.Držák 1x
  10. 4.Uživatelský manuál 1x
  11. **7. Uživatelská doporučení**
  12. 1.Zařízení má vestavěný senzor polohy. Zvuk, který slyšíte při zatřesení, je tedy v pořádku.
  13. 2.Zařízení je vybaveno módem pro úsporu energie, po 5 minutách nečinnosti přejde ze STANDBY do VYPNUTO.
  14. 3.Před sterilizací zařízení uzavřete.
  15. 4.Pro nabíjení používejte pouze přiložený adaptér, jinak může dojít k poškození zařízení.
  16. 5.Nevystavujte zařízení jakémukoli magnetickému působení, může dojít k poškození. NEVYSTAVUJTE OČI A POKOŽKU UV ZÁŘENÍ . NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTMI . NENAMÁČEJTE A NEVYSTAVUJTE VODĚ